<area shape="rect" href="$asterisk_8c.html" title="Top level source file for Asterisk &#45; the Open Source PBX. Implementation of PBX core..." alt="" coords="5,84,88,111">
<area shape="rect" href="$callerid_8c.html" title="CallerID Generation support." alt="" coords="112,84,189,111">
<area shape="rect" href="$dsp_8c.html" title="Convenience Signal Processing routines." alt="" coords="213,84,269,111">
<area shape="rect" href="$tdd_8c.html" title="TTY/TDD Generation support." alt="" coords="293,84,347,111">
<area shape="rect" href="$ulaw_8c.html" title="u&#45;Law to Signed linear conversion" alt="" coords="371,84,429,111">
<area shape="rect" href="$chan__modem__i4l_8c.html" title="ISDN4Linux TTY Driver." alt="" coords="453,84,595,111">
<area shape="rect" href="$chan__zap_8c.html" title="Zaptel Pseudo TDM interface." alt="" coords="619,84,712,111">
<area shape="rect" href="$app__alarmreceiver_8c.html" title="Central Station Alarm receiver for Ademco Contact ID." alt="" coords="736,84,885,111">
<area shape="rect" href="$app__disa_8c.html" title="DISA &#45;&#45; Direct Inward System Access Application." alt="" coords="909,84,997,111">
<area shape="rect" href="$codec__a__mu_8c.html" title="codec_a_mu.c &#45; translate between alaw and ulaw directly" alt="" coords="1021,84,1133,111">
<area shape="rect" href="$codec__ulaw_8c.html" title="codec_ulaw.c &#45; translate between signed linear and ulaw" alt="" coords="1157,84,1261,111">
<area shape="rect" href="$format__pcm_8c.html" title="Flat, binary, ulaw PCM file format." alt="" coords="1285,84,1395,111">
<area shape="rect" href="$res__adsi_8c.html" title="ADSI support." alt="" coords="1419,84,1504,111">
