Asterisk.org: Developer Documentation (28 Oct 2009)

Wed Oct 28 15:49:24 2009

## Asterisk developer's documentation

### - b -

- b : g726_state
- bc : chan_list
- bconfig : ast_bridge_thread_obj
- be : ast_cdr_beitem
- billsec : ast_cdr
- bindaddr : ast_netsock
- bitrate : open_recieve_channel_message
- bitRate : media_qualifier
- bits : ast_format_list , MD5Context , ast_translator_pvt
- blanklines : ast_variable
- blocker : ast_channel
- blockproc : ast_channel
- boolint_def : misdn_cfg_spec
- branch : sip_pvt
- bridge : ast_channel_tech , vpb_pvt
- bridgecallno : chan_iax2_pvt
- bridged_channel : ast_channel_tech
- bridgesfmt : chan_iax2_pvt
- bridgetrans : chan_iax2_pvt
- bucket : ao2_iterator
- buckets : ao2_container
- buf : iax_ie_data , g723_encoder_pvt , g723_decoder_pvt , ast_translator_pvt , ast_filestream , dundi_ie_data , MD5Context , ast_hostent , iax_firmware , mgcp_message , mgcp_response , phone_pvt , vpb_pvt
- buf_ptr : plc_state_t
- buffer : zt_subchannel , ast_filestream
- busy : mansession
- busy_quietlength : ast_dsp , zt_chan_conf , zt_pvt
- busy_timer : vpb_pvt
- busy_timer_id : vpb_pvt
- busy_tonelength : zt_pvt , ast_dsp , zt_chan_conf
- busycount : zt_chan_conf , ast_dsp , zt_pvt
- busydetect : zt_pvt , zt_chan_conf
- busymaybe : ast_dsp
- button : keypad_button_message
- button_def : button_defs
- buttonCount : button_template_res_message
- buttonDefinition : buttondefinition
- buttonOffset : button_template_res_message
- buttontemplate : skinny_req
- bw : fsk_data
- bytes : ast_filestream
- bytes_wrote : misdn_jb