Asterisk.org: Developer Documentation (28 Oct 2009)

Wed Oct 28 15:49:24 2009

## Asterisk developer's documentation

### - h -

- h : dundi_packet
- h263 : ast_filestream
- ha : iax2_peer , sip_peer , skinny_device , addr_range , iax2_user , mgcp_gateway , sip_user
- handle : ast_osp_result , vpb_pvt , osp_provider
- handled : queue_ent
- handler : agi_command , ast_cli_entry
- hangtime : rpt
- hangup : ast_channel_tech , ast_modem_driver , sms_s
- hangupcause : ast_channel , oh323_pvt
- hanguponpolarityswitch : zt_chan_conf , zt_pvt
- hardwaredtmf : zt_pvt
- hascallerid : mgcp_endpoint , skinny_line
- hascallwaiting : mgcp_endpoint
- hasconnected : rpt_link
- hash_fn : ao2_container
- hastime : ast_include , ast_timing
- hdlc : fsk_data
- hdr : ast_translator_pvt
- hdrcount : message
- head : ast_cdr_batch , ast_channel_spy_queue , ast_iax2_queue , call_queue
- header : mgcp_request , sip_request
- headers : sip_request , message , mgcp_request
- heard : vm_state
- hfscanmode : rpt
- hfscanstatus : rpt
- hidecallerid : mgcp_endpoint , skinny_line , zt_chan_conf , zt_pvt
- hint : dundi_ies
- hist_maxbuf : jitterbuf
- hist_maxbuf_valid : jitterbuf
- hist_minbuf : jitterbuf
- hist_ptr : jitterbuf
- historicms : iax2_peer
- historicnoise : ast_dsp
- historicsilence : ast_dsp
- history : jitterbuf , sip_pvt , plc_state_t
- hits : dtmf_detect_state_t , mf_detect_state_t
- hmd : dundi_request
- hold : ast_slinfactory
- hold_info : chan_list
- holdlen : ast_slinfactory
- holdtime : call_queue
- hookstate : mgcp_endpoint , chan_oss_pvt , skinny_line
- hop : sip_route
- host : chan_iax2_pvt , srv_context
- hostlen : srv_context
- hostname : sip_registry
- hour : definetimedate_message
- hp : ast_hostent